附件 1 ：保安岗亭尺寸与要求、空调技术参数

**保安岗亭尺寸与要求**

岗亭尺寸： 2.0宽×2.0长×2.70高（米）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 材料明细 | | |
| 具体制作参照现场施工图  颜色：待定 | 岗亭框架 | 立柱 | 采用1.5\*80\*80mm镀锌方管 |
| 横架 | 采用1.5\*40\*80mm镀锌方管 |
| 岗亭骨架 | 采用1.2\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 岗亭底座 | 底座框架 | 采用1.5\*80\*80mm镀锌方管 |
| 底座网架 | 采用1.2\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 地板 | 采用25mm防水模板加2.0厚防滑铝板 |
| 岗亭顶部 | 顶部框架 | 采用1.2厚镀锌板 |
| 顶部框架 | 采用1.5\*20\*40mm镀锌钢管 |
| 顶部防水 | 采用20mm防水板加1.0厚镀锌板焊接，采用结构胶密封 |
| 岗亭墙体 | 外墙 | 采用1.0镀锌板折百叶造型 |
| 内墙 | 采用10mm厚护墙板 |
| 岗亭玻璃 | 固定玻璃 | 采用6mm白玻 |
| 岗亭门 | 门 | 采用1.0厚镀锌板焊接配不锈钢门锁 |
| 岗亭窗 | 窗户 | 采用铝合金窗 |
| 图片样式 | | | 0303cd1440375b0d3f4775b96a3cf24 |

**空调技术参数(参考品牌：格力、美的、海尔）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 悬挂方式 | 壁挂式 |  |
| 2 | 主要功能 | 自清洁，静音设计 |  |
| 3 | 冷暖类型 | 冷暖 |  |
| 4 | 变频|定频 | 变频 |  |
| 5 | 匹数 | 1.5匹 |  |
| 6 | 能效等级 | 一级能效 |  |
| 7 | 制冷功率(W) | 810 |  |
| 8 | 制热功率(W) | 1245 |  |
| 9 | 操控方式 | 键控|遥控 |  |
| 10 | 制冷量(W) | 3500（±100） |  |
| 11 | 制热量(W) | 5000（±100） |  |
| 12 | 噪音dB(A) | 室内 17-37-41室外 51 |  |
| 13 | 能效比（APF） | 5.28 | GB-21455-2019 |
| 14 | 循环风暴（m3/h） | 700（±5） |  |
| 15 | 净质量（内机）（kg） | 10 |  |
| 16 | 净质量（外机）（kg） | 27 |  |
| 17 | 噪音dB(A) | 室内 17-37-41，室外 51 |  |
| 18 | 循环风暴（m3/h） | 700 |  |
| 19 | 内机尺寸(宽深高)(mm) | 865x190x300 |  |
| 20 | 外机尺寸(宽深高)(mm ) | 820x325x550 |  |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发物业有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解保安岗亭（含空调）采购及安装施工比选公告（邀请书）的各项条款及要求后，我公司对你公司的保安岗亭（含空调）采购及安装施工比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告（邀请书）所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）*。*

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告（邀请书）规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**2-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**2-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

**1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 备注 |  |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**